|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|   | к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика товаров и |
|   | услуг организаций, осуществляющих |
|   | функции по защите прав ребенкаприложение 3 |

 |

**Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика
товаров организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка**

Техническое описание ТС

Основные технически е параметры Габаритные размеры Количество мест, не менее 8+1 Внешние габариты(мм) не менее 4900×2080×2370 Габариты раздвижной двери(мм) не менее 1000×1500 Ширина колеи перед/зад(мм) не менее 1745/1750 Колесная база(мм) не менее 2960 Снаряженная масса(кг) не менее 2730 Полная масса(кг) не более 4200 Система шасси Двигатель Номер модели HFC4GA3 - 4D Объем двигателя(л) не менее 1.997 Тип двигателя Распределенный впрыск топлива, бензин; Евро-5 Номинальная мощность（kw/r/min) не менее 140 (5000) Максимальный крутящий момент（ Nm/r/min) не менее 280 (1800-1400) Норма эмиссии не менее EU V Коробка передач Механическая, не менее 6-ступенчатой Система подвески Передняя независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости ● Задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами ● Тормозная система Вакуумное усиление ● Передний дисковый ● Задний барабанный ● Топливный бак Не менее 75 литров(пластик) ● Сцепление Гидравлическое усиление ● Рулевое управление Гидравлическое усиление ● Наружняя отделка Стёкла Лобовое стекло с антенной ● Электро-стекло пакет ● Фары Регулируемые по высоте передние фары ● Боковые зеркала заднего вида Электрическое регулирование боковых зеркал заднего вида ● Внутреннее освещение Лампа для чтения переднего ряда ● Центральное верхнее освещение ● Освещение ступени средней двери ● Система кондиционировани я Кондиционер с электроприводом ● Сиденье водителя Регулируемое ● Пассажирские сиденья Регулируемая спинка сидений ● Материал сидений Ткань ● Конфигура ция продукта Конфигурация безопасности Стандартый трехточечный ремень безопасности для водителя ● Подушка безопасности водителя и переднего пассажира ● Ремень безопасности водителя с предупреждающим сигналом ● ABS антиблокировочная тормозная система ● Электронная система распределения тормозного усилия EBD ● Иммобилайзер(Противоугонное устройство двигателя) ● Центральный замок ● Верхний стоп-сигнал ● Парктроник ● Конфигурация системы мультимедия Радио + USB ● Многофункциональный руль

Срок поставки: 180 дней с правом досрочной поставки. Гарантия на шасси : 36 месяцев или 200 000 км (в зависимости какое событие наступит раньше) Условия оплаты : 50% предоплата в течении 5 дней со дня заключения договора купли-продажи, 50% оплата в течении 3 дней после извещения о готовности к отгрузке. Предложение актуально 14 рабочих дней.

**Директор; Дюсембеков А.**

 М.П.

 Исп.: Абдрахманова А.Б. Тел: 87102763554

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|       Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 3-қосымша |

 |

**Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма**

**КО техникалық сипаттамасы**

Негізгі техникалық Е параметрлері габариттік өлшемдері орын саны, кемінде 8+1 Сыртқы габариттер(мм) кемінде 4900×2080×2370 жылжымалы есіктің габариттері (мм) кемінде 1000×1500 алдыңғы/артқы жолдың ені(мм) кемінде 1745/1750 Доңғалақ базасы (мм) кемінде 2960 жарақталған салмағы (кг) кемінде 2730 жалпы салмағы(кг) 4200-ден аспайды шасси жүйесі қозғалтқыш Модель нөмірі HFC4GA3-4D қозғалтқыштың көлемі(л) кемінде 1.997 қозғалтқыш түрі таратылған отын бүрку, бензин; Еуро-5 номиналды қуат (kw/r/min) кем дегенде 140 (5000) максималды момент (nm/r/min) кем дегенде 280 (1800-1400) эмиссия жылдамдығы кем емес EU V беріліс қорабы механикалық, кем дегенде 6 жылдамдықты аспа жүйесі алдыңғы тәуелсіз, серіппелі, гидравликалық телескопиялық амортизаторлармен, көлденең тұрақтандырғышпен ● артқы тәуелді, серіппелі, гидравликалық телескопиялық амортизаторлармен ● тежегіш жүйесі вакуумды күшейту ● алдыңғы диск ● артқы барабан ● кем дегенде 75 литр жанармай багы (пластик) ● ілінісу гидравликалық арматура ● рульдік басқару гидравликалық арматура ● сыртқы шыны әрлеу антеннасы бар алдыңғы әйнек ● электр шыны пакет ● биіктігі реттелетін фаралар алдыңғы фаралар ● бүйірлік артқы көрініс айналары электрлік артқы көріністің бүйірлік айналарын реттеу ● ішкі жарықтандыру алдыңғы қатарды оқу шамы ● орталық үстіңгі жарықтандыру ● ортаңғы есік қадамын жарықтандыру ● жүйе кондиционер мен электр кондиционері ● жүргізуші орындығы реттелетін ● жолаушылар орындықтары реттелетін орындық арқалығы ● орындық Материалы мата ● ция өнім конфигурациясы қауіпсіздік конфигурациясы стандартты үш нүктелі жүргізуші қауіпсіздік белдігі ● жүргізуші және алдыңғы жолаушы қауіпсіздік жастығы ● ескерту сигналы бар жүргізуші қауіпсіздік белдігі ● abs құлыпқа қарсы тежеу жүйесі ● EBD электронды тежеу Күшін тарату жүйесі ● Иммобилизатор(Ұрлыққа қарсы қозғалтқыш құрылғысы) ● орталық құлып ● жоғарғы тежегіш сигналы ● тұрақ дабылы ● Конфигурация жүйелер мультимедиялық радио + USB ● Көп функциялы руль

Жеткізу мерзімі: мерзімінен бұрын жеткізу құқығымен 180 күн. Шасси кепілдігі : 36 ай немесе 200 000 км (байланысты қандай оқиға ертерек болады) Төлем шарттары: сатып алу-сату шарты жасалған күннен бастап 5 күн ішінде 50% алдын ала төлем, жөнелтуге дайын екендігі туралы хабарламадан кейін 3 күн ішінде 50% төлем. Ұсыныс 14 жұмыс күніне қатысты.

**Директор; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дюсембеков А.**

   М.О.

Орын.: Абдрахманова А.Б. Тел: 87102763554